РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА

CPV:45261420-4

БРОЈ: IV-404-3/2023-312

ДАНА: 29.09.2023. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Број набавке 46/2023

Предмет набавке су радови на адаптацији Притворске јединице у ПС Бачка Паланка, у складу са Спецификацијом радова и Позивом за подношење понуда.

Рок извођења радова: најкасније до 01.12.2023. године.

Оквирно време покретања набавке: III квартал.

Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана од дана пријаве рачуна на ЦРФу складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по завршетку радова, испостављене фактуре и окончане ситуације.

Место извршења радова: Полицијска станица у Бачкој Паланци на кат.парц.број 3291/1 KO Бачка Паланка.

Гарантни рок: не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова.

Неопходан кадровски капацитет**:** да понуђач има запослене или радно ангажоване инжењере са лиценцом број :

* 400 или 410 или 310;
* 450 или 453;
* 430 или 436

Цену у понуди исказати у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач доставља само једну понуду и исту не може мењати.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди, која ће се одредити на основу критеријума „ ценa“.

Понуђач је дужан да достави:

* Попуњен и потписан Образац број 1. – Образац понуде
* Попуњен и потписан Образац број 2. – Модел уговора
* Попуњен и потписанОбразац број 3. – Спецификација радова и Образац структуре цене са упутством како да се попуни
* Фотокопију тражених лиценци, са потврдом о дужини важења истих
* Уговор о раду за стално запосленог инжењера, односно уговор о ангажовању за ангажовано лице

Понуде се достављају поштом на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 17А (потребно је на коверти навести назив и број набавке, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ) или електронском поштом на адресу: [jnabavke@backapalanka.org.rs](mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs), закључно са 05.10.2023.године.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 05.10.2023. године до 10,30 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

Сва додатна обавештења у вези са овим Позивом могу се добити путем електронске поште:[jnabavke@backapalanka.org.rs](mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs) .

С` поштовањем!

***Образац бр. 1.***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радова на адаптацији Притворске јединице у ПС Бачка Паланка, на катарској парцели 3291/1 к.о. Бачка Паланка - град, број набавке 46/2023.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача*  *(e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

* *Заокружити начин подношења понуде*

**3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** Набавка радова на адаптацији Притворске јединице у ПС Бачка Паланка, на катарској парцели 3291/1 к.о. Бачка Паланка - град, број набавке 46/2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Понуђена цена  без ПДВ-а |  |
| Понуђена цена  са ПДВ-ом |  |
| Начин и услови плаћања: | Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана од дана пријаве рачуна на ЦРФу складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по завршетку радова, испостављене фактуре и окончане ситуације. |
| Рок извођења радова: | најкасније до 01.12.2023.године |
| Место извршења радова: | Притворска јединица у ПС Бачка Паланка, на катарској парцели 3291/1 к.о. Бачка Паланка - град |
| Рок важења понуде: | не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде |
| Гарантни рок: | не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова |

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Датум Овлашћено лице Понуђача

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Образац бр. 2.***

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА И бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА

Интернет страница наручиоца: [www.backapalanka.rs](http://www.backapalanka.rs/)

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Врста поступка јавне набавке: НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Врста предмета: РАДОВИ

CPV ОЗНАКА: 45261420-4

БРОЈ: IV-404-3/2023-

ДАНА:\_\_.\_\_. 2023. године

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА

НА АДАПТАЦИЈИ ПРИТВОРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПС БАЧКА ПАЛАНКА, НА КАТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 3291/1 К.О. БАЧКА ПАЛАНКА - ГРАД

Број набавке 46/2023

Закључен у Бачкој Паланци, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023. године између:

1. Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске управе Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац ),

и

2. **А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон)

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: одабрани понуђач) (Име, презиме и функција)

**Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон)

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: одабрани понуђач) (Име, презиме и функција)

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име, презиме и функција)

**В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон)

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: одабрани понуђач) (Име, презиме и функција)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан групе понуђача). (Име, презиме и функција)

***ПРЕДМЕТ УГОВОРА***

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на адаптацији Притворске јединице у ПС Бачка Паланка, на катарској парцели 3291/1 к.о. Бачка Паланка - град, набавка број 46/2023, у свему према прихваћеној Понуди одабраног понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

Одабрани понуђач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, у свему према Обрасцу структуре цена и прихваћеној понуди, које су саставни део овог Уговора и са њим чине недељиву целину.

**УГОВОРЕНА ЦЕНА**

Члан 2

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена вредност радова из члана 1. став 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без урачунатог пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Члан 3.

Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана од дана пријаве рачуна на ЦРФ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по завршетку радова, испостављене фактуре и окончане ситуације.

Плаћање уговореног износа ће се извршити на рачун Одабраног понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно извршених радова.

**РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA**

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова најкасније 01.12.2023.године.

Одабрани понуђач се уводи у посао најкасније 2 календарскa дана од дана достављања потребне документације.

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења одабраног понуђача у посао од стране Наручиоца и Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране одабраног понуђача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Одабрани понуђачима право на продужетак рока извршења уговора у следећим ситуацијама:

* у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана, а није изазван кривицом одабраног понуђача ;
* ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);
* због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев одабраног понуђача и предлог стручног надзора;
* ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
* због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
* због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран одабрани понуђач;
* било које обуставе радова које нису последице пропуста одабраног понуђача

Одабрани понуђач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити одабраног понуђача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.

Уколико је Одабрани понуђач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима,те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

**СТРУЧНИ НАДЗОР**

Члан 5.

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова, вршиће лице које именује Наручилац (у тексту: Надзорни орган).

Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, а на основу решења које доноси Наручилац, а нарочито:

* да уписом у грађевински дневник уведе Одабраног понуђача у посао,
* врши контролу квалитета свих радова који се изводе;
* врши контролу усклађености радова из Понуде Одабраног понуђача с радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих разлога;
* врши контролу и оверу финансијске документације, коју прими од Одабраног понуђача ;
* оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
* обавља целокупну стручну комуникацију за Одабраног понуђача преко грађевинског дневника;
* констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Одабрани понуђач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца.

**ГАРАНТНИ РОК**

Члан 6.

Гарантни рок за изведене радове по овом Уговору износи 2 године од дана када је записнички извршена примопредаја свих радова која је документована свом неопходном документацијом, прописаном законом.

У гарантном року Одабрани понуђач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Одабрани понуђач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Одабрани понуђач не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, исти има право да на терет Одабраног понуђача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог понуђача.

Члан 7.

Одабрани понуђач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако се Одабрани понуђач не одазове и не приступи извршењу наведене обавезе (из претходног става овог члана), по пријему писменог позива од стране Наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема, и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Одабраног понуђача.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, одабрани понуђач не сноси одговорност.

Члан 8.

За укупан уграђени материјал Одабрани понуђач мора да има одговарајуће атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом.

Одабрани понуђач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ**

Члан 9.

Одабрани понуђачје сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:

* да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

**ОБАВЕЗЕ ОДАБРАНОГ ПОНУЂАЧА**

Члан 10.

Обавезе одабраног понуђача везано за извођење радова су да:

* изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим законима, техничким и другим прописима Републике Србије, те у складу са техничким описом, спецификацијом опреме и материјала, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, правилима струке и упутствима Наручиоца;
* изведе радове у роковима из овог Уговора;
* по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 дана пре почетка радова, достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за обављање те дужности;
* омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ;
* обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о напредовању уговорених радова по захтеву Надзорног органа;
* претходно затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална одступања;
* заштити постојећу опрему и инсталације у складу са захтевима Наручиоца;
* током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите здравља на раду и примени начела безбедности и здрављу на раду
* предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, радника, трећих лица и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца;
* да осигура безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
* писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави тражену техничку документацију и учествује у интерном техничком прегледу и пријему радова;
* обезбеди да сва опрема односно материјал који се уграђује мора поседовати атесте произвођача и да атесте достави Наручиоцу приликом предаје радова;
* током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и уредно води сву документацију, која је предвиђена важећим прописима Републике Србије;
* сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора;
* по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање;
* уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и заштити објекат од пропадања;
* сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом одабраног понуђача, а према условима из овог Уговора;
* изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;

Члан 11.

Одабрани понуђачје дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Одабрани понуђачје дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Одабрани понуђачсе обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју нанесе Наручиоцу, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 12.

Одабрани понуђач је дужан да током целокупног периода извођења радова уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник, у којим ће оверу вршити Надзорни орган, као и да обезбеди књигу инспекције, сагласно важећим прописима Републике Србије. Одабрани понуђач је одговоран Наручиоцу и Надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског дневника.

Одабрани понуђачпрема Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене обавезе.

Члан 13.

Одабрани понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује Наручиоцу и/или трећим лицима извршењем и/или неуредним, непажљивим, нестручним извршењем или неизвршењем посла из члана 1 овог Уговора.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:

* Да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова;
* Да писменим путем обавести одабраног понуђачао лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова;
* Да налоге Надзорног органа, даје у писаној форми, потврђене и евидентиране у грађевинском дневнику;
* Да све евентуално уочене недостатке приликом извођења радова, мере које је предузео Надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа упише у грађевински дневник;
* Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни орган након писменог захтева одабраног понуђача када су радови завршени и спремни за преглед, на основу чега ће Комисија за коначни обрачун сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Уговорне стране су сагласне да је одабрани понуђач дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у грађевинском дневнику.

Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему обавештења, изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну који потписује Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног органа и представника одабраног понуђача.

**РАСКИД УГОВОРА**

Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни, у следећим случајевима:

* ако је одабрани понуђач одустао од Уговора;
* ако је одабрани понуђач неоправдано пропустио да започне радове, или задржава напредовање радова 15 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да радове започне или настави;
* ако одабрани понуђачне испуњава уговорене обавезе у уговореном року или се основано може очекивати да исте неће испунити у уговореном року;
* уколико без оправдања прекине са извођењем радова;
* ако одабрани понуђачу примереном року не поступи по налогу Наручиоца и/или Надзорног органа да отклони неки уочени недостатак, што утиче на правилно извођење радова и рок извођења;
* ако је одабрани понуђач, упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са овим Уговором или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом Уговору;
* ако одабрани понуђач уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет, или радове изводи неквалитетно;
* ако је одабрани понуђач извршио организационе измене или статусне промене којима се мења његов правни субјективитет;
* у свим другим случајевима када одабрани понуђачне испуњава своје обавезе у складу са овим Уговором;

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1 алинеја 1-9, Одабрани понуђачнема право на накнаду штете.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Уговорне стране су сагласне, да је пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

Уговорне стране су сагласне да се под примереним роком сматра време које по редовном току ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

Уговорне стране су сагласне да у случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања овог Уговора, а све у складу са чланом 156. -161. Закона о јавним набавкама.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 19.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида овог Уговора, као и да ће се на сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност суда у Новом Саду.

Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која може бити важна за реализацију Уговора. Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или путем електронске поште.

Члан 20.

Уговор се сматра закљученим оног дана када га потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 4 истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 примерка, а одабрани понуђач2 примерка .

ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начелник општинске управе

Рајка Појужина, дипл.правник

***Образац бр.3.***

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА** | | | | | | | | | | | |
| ВРСТА ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ | | | | | | | | | | | | |
| ОБЈЕКАТ: Притворске јединице у полицијској станици у Бачкој Паланци | | | | | | | | | | | | |
| ИНВЕСТИТОР: Општина Бачка Паланка | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЦИЈА: кат. парц. бр. 3291/1, КО Бачка Паланка | | | | | | | | | | | | |
| ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА: ЈП "Стандард", Бачка Паланка | | | | | | | | | | | | |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | | | | | | |
| **­АДАПТАЦИЈА­** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | | | **Јединица мере** | | **Количина** | | **Јединична цена без ПДВ-а**  **(рсд)** | | **УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а**  **(рсд)** | | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | | | | **6** | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Демонтажа једнокрилних, унутрашњих врата заједно са штоком и надсветлом. Врата пажљиво демонтирати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираних унутрашњих врата. | | | ком | | 3 | |  | |  | | |
| 1.2. | Демонтажа прозора површине 2,00 - 5,00m2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| 1.3. | Демонтажа металне заштитне решетке на прозорима висине 280cm.Демонтирану решетку утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду | | | ком | | 4 | |  | |  | | |
| 1.4. | Рушење кревета од бетона, димензија 202-248/106cm. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 15km удаљености. Обрачун по m1 срушеног степеника. | | | ком | | 3.00 | |  | |  | | |
| 1.5. | Лупање цементне кошуљице дебљине сса 6cm, до подне бетонске плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 15km удаљености. Обрачун по m2 пода. | | | m2 | | 16.50 | |  | |  | | |
| 1.6. | Рушење преградних зидова, дебљине до 30cm, у подужном малтеру, у целости или у сврху отварања отвора (прозора и врата). Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратним и натпрозорним гредама, као и свим облогама у зиду. На местима где се планирају нови отвори, рушење извести пажљиво да не дође до растресања зидне масе и обезбедити остатак зида. Употребљиву опеку очистити од малтера и складиштити на градилишној депонији ради поновне употребе или рециклаже или однети на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m2 срушеног зида. | | | m2 | | 28.00 | |  | |  | | |
| 1.7. | Пажљива демонтажа санитарних уређаја. Демонтирати елементе и одвести на депонију удаљену до 15km. Обрачун по комаду. | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | умиваоник са сифоном и батеријом | | | ком | | 1.00 | |  | |  | | |
|  | чучавац са водокотлићем | | | ком | | 1.00 | |  | |  | | |
| 1.8. | Формирање нише за уградњу радијатора у зиду од опеке. Димензије нише сса 85/115/20cm. Саставни део позиције је шлицовање зида испод нише за израду греде димензија 20/20/125cm. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду. | | | ком | | 2.00 | |  | |  | | |
| 1.9. | Стругање старе боје са постојећих зидова. Све површине обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења, рупе и пукотине. Обрачун по m2 са употребом скеле. | | | m2 | | 60.00 | |  | |  | | |
| 1.10. | Пажљива демонтажа електроенергетских, хидротехничких и инсталација централног грејања. Демонтиран материјал сакупити и одвести на депонију. Обрачун паушално. | | | паушал | | 1.00 | |  | |  | | |
| 1.11. | Чишћење простора у објекту и око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15km од градилишта. Позиција обухвата чишћење објекта, делова око објекта на парцели, који су захваћени радовима, подова, зидова, прозора, тротоара, коловоза, стаза... Плаћа се једанпут, без обзира на број чишћења. Обрачун по m2 очишћене површине. | | | паушал | | 1.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **2.** | **БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
|  | **НАПОМЕНА:** У цену урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту, што важи и за остале позиције: -обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова; -израда, постављање, премештање и демонтажу оплате са одговарајућим подупирањем, са утрошком рада и материјала према ГН.601. -уградња разних потребних анкерних елемената, без обзира где су рачунати као материјал; -набавка материјала, припрема, справљање и уградња бетона; -нега бетона; -градилишни транспорт; -набавка и уградња анкера према Пројекту конструкција; -уградња арматуре (транспорт, припрема и сама арматура су дати у посебној позицији).  Извођач је обавезан да води рачуна о уграђивању (и благовременој набавци) разних везних и анкерних елемената у бетон, без обзира где су исти калкулисани као припадајући материјал. Обавеза извођача је да пре почетка радова утврди све податке у овом смислу. Није дозвољено бетонирање под неповољним условима. Употреба адитива произашла из услова рада или технологије извођача не плаћа се ако није посебно регулисана, пре извршења. Бетонирање не сме отпочети пре него што надзорни орган прегледа арматуру и оплату и писмено одобри бетонирање. Код арматуре водити рачуна да се иста у току бетонирања не помери, да остане у пројектованом положају и да буде са свих страна обухваћена бетоном. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Набавка материјала, транспорт и бетонирање кревета бетоном марке С25/30. Димензије кревета сса 80/200cm висине 40cm са бочним странама и горњом плочом дебљине 10cm. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | | | m3 | | 0.50 | |  | |  | | |
| 2.2. | Бетонирање греде изнад радијаторских ниша, димензија 20/20/125cm. Марка бетона С25/30, арматура 414, узенгије R8/20 . Обрачун по комаду. | | | ком | | 2.00 | |  | |  | | |
| 2.3. | Набавка транспорт и извођење а.б. надвратника и надпрозорника Обрачун по комаду. | | | m3 | | 0.20 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **3.** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Набавка материјала и зидање преградних (унутрашњих) зидова YTONG или сличним елементима, дебљине d=12cm. Полагање блокова и наношење спојног малтера вршити према упутству произвођача. У цену улази набавка материјала, зидање зида и спојни малтер. Обрачун по m2 зида. | | | m2 | | 27.00 | |  | |  | | |
| 3.2. | Набавка материјала и зазиђивање отвора и дела отвора пуном опеком d=25cm, насталих корекцијом прозора и врата. Зазиђивање вршити од истог или сличног материјала од ког су сазидани постојећи зидови у подужном малтеру, у слогу по угледу на постојећу структуру зида. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез.  Обрачун по m3 зида. | | | m3 | | 1.50 | |  | |  | | |
| 3.3 | Набавка материјала, допрема, припрема и машинско или ручно малтерисање формираних унутрашњих зидова и ниша, попуна шлицева, готовим или подужним малтером 1:3:9 у два слоја (груби и фини малтер) уз обавезно претходно прскање подлоге ретким цементним малтером 1:3. У цену је урачуната набавка материјала, справљање и пренос малтера, чишћење подлоге, прскање подлоге водом, прскање подлоге ретким цементним малтером, малтерисање у два слоја, израду, монтажу, пренос и демонтажу лаке преносне скеле, као и чишћење површина након малтерисања.  Обрачун по m2 комплет измалтерисаних површина. | | | m2 | | 55.00 | |  | |  | | |
| 3.4. | Набавка материјала, допрема, припрема и израда цементне кошуљице од цементног малтера влажне конзистенције, просечне дебљине 5cm, справљеног од фракцијског материјала крупноће 0 до 3mm у омеру 1:3. У тоалетима и санитарним чворовима извести слој за пад. Цементна кошуљица се армира фибер влакнима и адитивима. Кошуљицу неговати до потпуног очвршћивања водом.  Обрачун по m2 изведене кошуљице. | | | m2 | | 18.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **4.** | **ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Набавка и постављање подних термоизолационих плоча тврдо пресованог екструдираног полистирена, дебљине d=2cm, преко подне плоче и хидро изолације. Плоче поставити као термоизолацију, према детаљима и упутствима произвођача. Обрачун по m2 пода. | | | m2 | | 18.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | | **0.00** | | |
| **5.** | **ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Набавка (израда) и постављање улазних термоизолованих алуминијумских врата са надсветлом. Крило врата равно, направљено од алуминијумске конструкције са испуном од камене вуне обложене алуминијумским лимом дебљине 1mm. Лим завршно пластифицирати у боју по избору инвеститора. Надсветло застакљено троструким стаклом са међупростором пуљеним аргоном Ug≤1,0W/m2K. Шток од алуминијума пластифициран у исту боју као крило. Пре набавке доставити узорке инвеститору на увид и одобрење. У цену су урачунати и оков, брава са цилиндар улошком и три кључа, шарке и остали неопходни елементи. Обрачун по комаду монтиране и испробане позиције. У цену урачуната набавка, израда, транспорт, обрада шпалетни, сав рад и материјал. | | |  | | | | | | | | |
|  | - врата димензија отвора сса100/280cm (постојећи), светле мере пролаза сса90/205cm; \*напомена: мере проверити на лицу места | | | ком | | 1 | |  | |  | | |
| 5.2. | Набавка (израда) и постављање врата притворских просторија/јединица, израђених од браварије. Врата израдити од,кутијастих профила 40/40/2mm, обострано обложених равним челичним лимом дебљине 2mm, са термоизолацијом између лимова. Врата морају бити уграђена у равни са зидом. Унутрашња страна врата мора бити глатка, без вијака, варова, оштрих ивица и сл. Шток је тростран без прага. Шарке штелујуће, омогућавају штеловање крила у три правца. На вратима израдити отвор за ревизију 15/15cm, са заклопцем и резом. У доњем делу врата перфорације у два реда (отвори 7mm). Квака са спољне стране (не сме бити видљива изнутра). У цену су урачунати и оков, брава са цилиндар улошком и три кључа, шарке и остали неопходни елементи. Обрачун по комаду монтиране и испробане позиције. У цену урачуната набавка, израда, транспорт, обрада шпалетни, сав рад и материјал. | | |  | | | | | | | | |
|  | - врата димензија отвора сса100/210cm, светле мере пролаза сса90/205cm; \*напомена: мере проверити на лицу места | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| 5.3. | Набавка транспорт и постављањеједнокрилног прозора од алуминијумских профила. Прозореплластифицирати у нијансу по избору инвеститора, застаклити троструким термоизолационим, нискоемисионим стаклом, са испуном аргоном Ug≤1,0W/m2K и дихтовати трајно еластичном EPDM гумом. Коефицијент топлотне проводивости целе позиције Uw≤1,3W/m2K. Прозор опремити електричним мотором на аутоматско отварање на вентус GEZE EC chain или слично и свим потребним оковом са гаранцијом најмање 5 година. Оков и боја прозора по избору инвеститора, у договору са пројектантом . Обрачун по комаду монтиране и испробане позиције. У цену урачуната набавка, израда, транспорт, обрада шпалетни, сав рад и материјал. Цена по комаду прозора. | | |  | | | | | | | | |
|  | Једнокрилни, високопарапетни прозор, димензија 60x60cm. \*напомена: мере проверити на лицу места | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **6.** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Набавка транспорт и израда окапнице од пластифицираног челичног лима дебљине 0,55mm, рш cca 35cm. Окапницу препустити до 3cm преко ивице зида. У цену урачунат сав основни и помоћни материјал, транспорт и рад. Боја по избору инвеститора и препоруци пројектанта. Обрачун по m1 комплетно изведене позиције. | | | m1 | | 1.20 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **7.** | **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Набавка и постављање пода у виду епоксидног самолива, са холкерима Sikaflor 263 SL, или слично. Подни систем од двокомпонентног епоксидног прајмера, епоксидног глета са додатком кварцног песка гранулације 0,08-0,25mm и завршног епоксидног слоја у боји по избору инвеститора. Холкер извести монолитно са подном облогом у истој боји. Обрачун по m2 изведене позиције, комплет, са припремним радовима и холкерима у свему према упутству произвођача. | | | m2 | | 18.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **8.** | **БРАВАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Израда транспорт и монтажа маске за радијатор, димензија 85/115cm. Конструкција маске од челичних кутијастих профила 25/25/4mm. Маска је од челичног перфорираног лима d=5mm, са отворима 7mm.Везу између маске и рама остварити вијцима са упуштеном главом. Унутрашња страна маске мора бити глатка, без шрафова, варова, оштрих ивица, избочина и сл. Све заштитити антикорозивним премазом и бојити бојом за метал у два слоја. Обрачун по комаду финално уграђене маске. | | | ком | | 2.00 | |  | |  | | |
| 8.2 | Израда транспорт и монтажа маске отвора за смештај електричног осветљења. Позиција се састоји од маске и врата. Маска се поставља у простору притворске јединице а врата у простору ходника. Конструкција маске од челичних кутијастих профила 25/25/4mm. Маска је од челичног перфорираног лима d=5mm, са отворима 7mm.Везу између маске и рама остварити вијцима са упуштеном главом. Конструкција врата од челичних кутијастих профила 25/25/4mm. Крило од челичног лима d=2mm. Опремити потребним оковом. Све заштитити антикорозивним премазом и бојити бојом за метал у два слоја. Обрачун по комаду финално уграђене маске. | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| 8.3 | Израда транспорт и монтажа маске за прозор димензија сса 60/60cm. Конструкција маске од челичних кутијастих профила 25/25/4mm. Маска је од челичног перфорираног лима d=5mm, са отворима 7mm.Све заштитити антикорозивним премазом и бојити бојом за метал у два слоја. Обрачун по комаду финално уграђене маске. | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
| **9.** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Набавка материјала и бојење зидова високо перивим унутрашњим бојама типа JUPOL Latex Matt, или слично. Обојене површине треба да су периве и отпорне на средства за чишћење и дезинфекцију. Бојење извести до висине 2m од пода. У оквиру позиције урадити припрему површина за глетовање основним премазом и глетовање површина масом за глетовање (комплетна припрема површине за наношење боје). Све отворене углове обавезно обрадити алу угаоним лајснама. Боја и тон по избору инвеститора и препоруци пројектанта.У цену је урачунат сав потребан материјал, скела, обрада шпалетни и остале предрадње у складу за захтевима произвођача.  Обрачун по m2 зида. | | | m2 | | 245.00 | |  | |  | | |
| 9.2 | Набавка материјала и бојење зидова дисперзивним бојама. Бојење извести до висине од 2m од пода, до плафона. У оквиру позиције урадити припрему површина за глетовање основним премазом и глетовање површина масом за глетовање (комплетна припрема површине за наношење боје). Све отворене углове обавезно обрадити алу угаоним лајснама. Боја и тон по избору инвеститора и препоруци пројектанта.У цену је урачунат сав потребан материјал, скела, обрада шпалетни и остале предрадње у складу за захтевима произвођача. Обрачун по m2 зида. | | | m2 | | 32.00 | |  | |  | | |
| 9.3 | Набавка материјала и бојење плафона дисперзивним бојама. Бојење вршити док се не добије уједначена боја. У оквиру позиције урадити припрему површина за глетовање основним премазом и глетовање површина масом за глетовање (комплетна припрема површине за наношење боје). Све отворене углове обавезно обрадити алу угаоним лајснама. Боја и тон по избору инвеститора и препоруци пројектанта.У цену је урачунат сав потребан материјал, скела, обрада шпалетни и остале предрадње у складу за захтевима произвођача.  Обрачун по m2 плафона. | | | m2 | | 23.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **10.** | **СТОЛАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Набавка материјала, транспорт и израда лежеће површине на бетонским креветима, у притворским јединицама. Површину извести од букових гредица димензија 10/10cm, постављених на додир, бојене основном и завршном бојом за дрво, анкерисане у бетонски лежај. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције (у цену улазе анкери и све потребне везе). | | | ком | | 3.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **11.** | **ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Набавка, транспорт и монтажа самостојеће WC шоље од нерђајућег челика са уградним водокотлићем и антивандал типком за активирање. Позиција обухвата: шољу, уградни водокотлић, цев за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од дурапласта, месингане завртње, пластичне типле за спој шоље и пода. Обрачун по комаду монтиране и испитане шоље. | | | ком | | 2.00 | |  | |  | | |
| 11.2. | Набавка, транспорт и монтажа антивандал умиваоника од нерђајућег челика. Умиваоник мора бити снабдевен хромираном стојећом антивандал батеријом, отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод умиваоника монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетом. Обрачун по комаду монтираног и испитаног умиваоника. | | | ком | | 2.00 | |  | |  | | |
| 11.3. | Набавка, транспорт и монтажа материјала инсталација водовода и канализације у притворској јединици и тоалету. Оштећене и дотрајале елементе заменити новим. Развод инсталација ускладити са новим позицијама санитарних уређаја. Обрачун паушално. | | | паушал | | 1.00 | |  | |  | | |
| 11.4. | Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача воде запремине 10l са сигурносним вентилом и прибором за уградњу и повезивање на водоводну мрежу. Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног уређаја. | | | ком | | 1.00 | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **12.** | **ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Набавка, испорука и уградња кабла: | | |  | |  | |  | |  | | |
| 12.1.1. | N2XH-J 3x1,5mmm2 | | | m1 | | 15.00 | |  | |  | | |
| 12.1.2. | N2XH-J 4x1,5mmm2 | | | m1 | | 25.00 | |  | |  | | |
| 12.2. | Набавка, испорука и уградња једнополног прекидача, 250V, 16A, степена заштите IP20, за монтажу у зид, беле боје, у сагласности са стандардима NF EN60695 2-1. Обрачун по комаду изведене позиције. | | | ком | | 3 | |  | |  | | |
| 12.3. | Набавка, испорука и монтажа тастера (за отварање прозора на вентус), 250V, 10A, типа Aling Conel Exp 72114.E1 или слично. Заједно са дозном прирубницом и маском. Обрачун по комаду изведене позиције. | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| 12.4. | Набавка, испорука и монтажа уградне широкоснопне светиљке S2 израђене у ЛЕД технологији предвиђене за монтажу на плафон, диаметар 216mm, висина светиљке 108mm. Угао исијавања светиљке 120 степени. Кућиште светиљке од метала или пластике беле боје. Оптички блок и протектор од поликарбоната беле боје. Степен механичке заштите је IP54, отпорност на удар IK02, струјна класа I. Светиљка се испоручује са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000K, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ra већим од 80. Ефикасност светиљке најмање 116 lm/W, укупан максимални флукс система је 2100lm. | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Укупна максимална снага система је 19W. Коефицијент снаге најмање 0,95. Време за које светлосни флукс падне на 70% је 50 000 сати. Највише 7,5% драјвера ће бити неисправно после 50 000 сати. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +40 степени Целзијуса. Светиљка има масу од око 0,49kg. Светиљка треба да је уграђена по европским директивама које важе за производе, да има CE знак. Светиљка треба да је усклађена са RoHS директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској расвети. Светиљка типа: Signify-Philips Corel Line Downlight DN 1 408 LED20S/840 PSU WR P16, или слично. Обрачун по комаду изведене позиције. | | | ком | | 1 | |  | |  | | |
| 12.5. | Набавка, испорука и монтажа отворене флуо светиљке S11 IP20. Светиљка се уграђује у предвиђени простор изнад врата притворских соба/просторија.Светиљка типа Arete 1x18W T26 или слично. Обрачун по комаду изведене позиције. | | | ком | | 2 | |  | |  | | |
| 12.6. | Испитивање изведених електроенергетских инсталација и предавање потребног атеста инвеститору. Обрачун паушално. | | | паушал | | 1 | |  | |  | | |
| 12.7. | Остали ситан потрошни материал. Обрачун паушално. | | | паушал | | 1 | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| **13.** | **ВИДЕО НАДЗОР** | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Набавка транспорт и монтажа Turret IP видео камере. Резолуција 5Mpx/20fps, објектив 3.3-12mm moto zoom, H.265 компресија, 1 х ред врног стакла преко LED домет 30-50m. 12VDC/PoE, Onvif, видеоаналитика, IP67 заштита. IK10. Тип DVC, DCN-TM5125N, или слично. | | | ком | | 3.00 | |  | |  | | |
| 13.2. | Набавка транспорт и монтажа утичног модула, RJ45 cat.6. неоклопљени (SFA). Тип Schrack, SCH утични модул неоклопљени toolless line, или слично. | | | ком | | 3.00 | |  | |  | | |
| 13.3. | Набавка, испорука и интсалација мрежног прикључка за IP камере каблом U/FTP cat6 у PVC Fi16mm: | | |  | |  | |  | |  | | |
| 13.3.1. | U/FTP cat16 | | | m1 | | 150.00 | |  | |  | | |
| 13.3.2. | PVC fi13mm | | | m1 | | 150.00 | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| **14.** | **МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Набавка, испорука и монтажа алуминијумских радијатора типа VOX произвођача GLOBAL или слично, са свим чеповима, ниплама, дихтунзима, и озрачним славиницама. | | | чл. | | 14.00 | |  | |  | | |
| 14.2. | Набавка и монтажа сета за алуминијумски радијатор, муфова 1/2'' радијаторског навијка 1/2'' ЕК, радијаторског вентила TS 1/2'' Ek, термоглаве произвођача HERZ или слично. | | | комплет | | 2.00 | |  | |  | | |
| 14.3. | Набавка, транспорт и монтажа бакарних цеви за повезивање радијатора 18х0,8. | | | m1 | | 30.00 | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | |  | |  | |  | | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **2.** | **БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **3.** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **4.** | **ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **5.** | **ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА** | | | | |  | |  | |  | | |
| **6.** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **7.** | **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **8.** | **БРАВАРСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **9.** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **10.** | **СТОЛАРСКИ РАДОВИ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **11.** | **ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **12.** | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **13.** | **ВИДЕО НАДЗОР** | | | | |  | |  | |  | | |
| **14.** | **МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | |  | |  | |  | | |
| **Укупно:** | | | | | | | | | |  | | |
| **ПДВ:** | | | | | | | | | |  | | |
| **Укупно са ПДВ-ом:** | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* У колону 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а.
* У колону 6 уписати укупан износ без ПДВ-а, и то тако што ће се помножити количина (колона 4) са ценом по јединици мере без ПДВ-а (колона 5)
* На крају уписати укупан износ без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног

лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_